Bitácora de RF

Guía 1: Amplificador banda ancha.

Para la realización del amplificador se tomo en cuenta una serie de consideraciones:

Se estableció como punto de polarización inicial y , bajo la consideración se obtuvo

condensadores iguales a los de roncancio

